

整个升级过程建议在插适配器的情况下完成，避免电池电量过低导致升级过程中断


1. 准备一个FAT32格式的U盘
2. 将EFI文件夹和shell文件夹复制到U盘根目录下面
3. 进入SHELL升级EC
4. 开机按”F7”进入快速启动界面，使用键盘上下按键将光标移动到“UEFI:Built-in EFI Shell”或者选择“U盘启动”然后回车，进入shell模式




1. 进入shell模式后等待5秒输入”fs3:”然后回车，进入U盘（注意看U盘盘符，默认为FS3,带有USB字样的即为U盘，注意输入盘符命令时后面的需要带冒号）



1. 确认进入U盘后，输入”cd shell”然后回车，进入shell文件夹，再输入命令”fec64.nsh”运行（输入CD SHELL命令时中间有个空格符，若复制文件时直接将shell文件夹里面的内容复制到U盘根目录下，可以省略此步骤）



1. 下图为升级界面（升级过程中切勿操作键盘及鼠标，切勿中途断电！！！！！！！）



1. 出现”Update EC Rom Sucessfully”字样即表示升级已完成，按”Ctrl+Alt+Delete”重启即可

