


USB升级软件，当出现无法烧录时，请按如下步骤重新安装驱动：

1、在设备管理器里，把这两个设备删除了，一定把删除设备的驱动程序软件打钩。如果只有一个就删一个。





2、重新安装驱动：点击“Options”,选择”List All Devices”,如下图：





然后选择“XMOS Control”,如下图：





选择“libusb-win32(v1.2.6.0)”,最后点击安装驱动。

等安装成功即可，如下图：

